幻彩LED灯带

类型：白底裸板 5050LED SMD封装

数量：5米/卷 × 8卷 共40米（施工需36米）

适用电压：DC12V

功率参数：每LED最大0.24W，每米约15W

色彩等级：3 × 256级

**注意！接线请按施工说明书进行，如果接线顺序错误，将导致色彩变幻效果不正确，甚至烧毁灯带！**

**SM 3Pin 免焊连接线**

**类型：公 对 母**

**数量：10**

长度：2米

适用电压：5V / 12V

适用型号： WS三芯幻彩系列

LED 灯带效果测试器

三键版

适用芯片：WS2811